MFG制造

## 数据表：T_ENG_EQMSTATUSMONITOR（设备状态监测子单据体）

### T_ENG_EQMSTATUSMONITOR（设备状态监测子单据体）：描述

名称 | T_ENG_EQMSTATUSMONITOR（设备状态监测子单据体）
代码 | T_ENG_EQMSTATUSMONITOR
注释 |
模型 | MFG制造
主键 | pk_ENG_EQMSTATUSMONITOR

### T_ENG_EQMSTATUSMONITOR（设备状态监测子单据体）：列规格定义

名称 | 代码 | 数据类型 | 长度 | 强制 | 注释
关联单据体Id | FEntryID | int |  | FALSE |
主键 | FDetailID | int |  | TRUE |
监测上限 | FUPPERLIMIT | decimal(23,10) | 23 | TRUE |
监测下限 | FLOWERLIMIT | decimal(23,10) | 23 | TRUE |
序号 | FSEQ | int |  | TRUE |

### T_ENG_EQMSTATUSMONITOR（设备状态监测子单据体）：脚本代码

if exists (select 1
from sysindexes
where id = object_id('T_ENG_EQMSTATUSMONITOR')
and name = 'IDX_ENG_EQMSMONITOR_ENTRYID'
and indid > 0
and indid < 255)
drop index T_ENG_EQMSTATUSMONITOR.IDX_ENG_EQMSMONITOR_ENTRYID
go
if exists (select 1
from sysobjects
where id = object_id('T_ENG_EQMSTATUSMONITOR')
and type = 'U')
drop table T_ENG_EQMSTATUSMONITOR
go
/*==============================================================*/
/* Table: T_ENG_EQMSTATUSMONITOR */
/*==============================================================*/
create table T_ENG_EQMSTATUSMONITOR (
FEntryID int null default 0,
FDetailID int not null default 0,
FUPPERLIMIT decimal(23,10) not null default 0,
FLOWERLIMIT decimal(23,10) not null default 0,
FSEQ int not null default 0,
constraint pk_ENG_EQMSTATUSMONITOR primary key (FDetailID)
on "PRIMARY"
)
on "PRIMARY"
go
/*==============================================================*/
/* Index: IDX_ENG_EQMSMONITOR_ENTRYID */
/*==============================================================*/
create index IDX_ENG_EQMSMONITOR_ENTRYID on T_ENG_EQMSTATUSMONITOR (
FEntryID ASC
)
on "PRIMARY"
go

### T_ENG_EQMSTATUSMONITOR（设备状态监测子单据体）：键值定义

名称 | 代码 | 主要的
pk_ENG_EQMSTATUSMONITOR | pk_ENG_EQMSTATUSMONITOR | TRUE

### T_ENG_EQMSTATUSMONITOR（设备状态监测子单据体）：索引定义

名称 | 代码 | 唯一的 | 群集器 | 主要的 | 外键 | 候选键 | 表格
IDX_ENG_EQMSMONITOR_ENTRYID | IDX_ENG_EQMSMONITOR_ENTRYID | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | T_ENG_EQMSTATUSMONITOR（设备状态监测子单据体）

上一页

主页

下一页